|  |
| --- |
|  |
|

|  |
| --- |
|  Број:404-312/2018-03 |
|  Датум: 08.05.2018. године |
|   |

 |
|  |

**Предмет:** Одговор на питања бр. 12у вези конкурсне документације за јавну набавку радова – изградња резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН брoj 4/2018-03

**Питање:**

****

**Одговор на питање:**

У измењеној и допуњеној конкурсној документацији број 4, страна 14 и 15 конкурсне документације је измењена због техничке грешке, и то:

**1.** У делу II ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА, на страни 14, тачка 6. IZOLATERSKI RADOVI, подтачка 6.1, мења се и гласи:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **IZOLATERSKI RADOVI** |  |  |  |  |
| 6.1 | Ugradnja jednog sloja izolacione PE folije, debljine d=0,2mm. Folija se postavlja ispod objekta, na sloj mršavog betona i 50 cm u vertikalnom pravcu. Obračun po m2 | m2 | 156,00 |  |  |

**2.** У делу II ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА, на страни 15, тачка 6. IZOLATERSKI RADOVI, подтачка 6.3, мења се и гласи:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Nabavka materijala i ugradnja termoizolacije objekta ispod AB ploče na tlu, poliuretanska izolacija debljine 10cm. Obračun po m2. | m2 | 100 |  |  |