

|  |
| --- |
| Број:404-312/2018-03 |
| Датум: 27.04.2018. године |
|  |

**Предмет:** Одговор на питање бр. 6у вези конкурсне документације за јавну набавку радова – изградња резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН брoj 4/2018-03

**Pitanje br.1:** Kojih su tehnickih karakteristika merni pretvaraci sile na zeleznickoj vagi od 100 t koja je predmet javne nabavke?

**Pitanje br.2:** Da Ii ponudac treba da poseduje Uverenje o odobrenju tipa merila Direkcije za mere i dragocene metale Republike Srbije za merni pretvarac sile za zeleznicku vagu od 100t?

**Одговор на питање бр. 1.**

Техничке карактеристике мерног претварача силе на железничкој ваги од 100 тона, која је предмет ове јавне набавке су:

* Напон напајања 8 – 15 V
* Улазна отпорност 570 ± 3 Ω
* Минимално мртво оптерећење Emin = 0 kg
* Безбедно гранично оптерећење 150 %
* Брзина преноса 100 kHz (Max)
* Брзина промена 40 s-1
* Интерна резолуција 24 bits
* Температурни опсег -100°C / +400°C
* Гранични температурни опсег -300°C / +700°C

**Одговор на питање бр. 2.**

Произвођач железничке ваге од 100 тона, која је у оквиру предмета ове набавке, мора да поседује Уверење о одобрењу типа мерила Дирекције за мере и драгоцене метале Републике Србије за мерни претварач силе са карактеристикама наведеним у Одговору на питање бр. 1.